**Specifikationer på LAF-Bænk**

Skal overholde krav til klasse II mikroorganismer

Indvendigt arbejdsområde: 1190X600X720 mm

Bordplade i poleret rustfrit stål, der er nemt at rengøre

Ingen samlinger i arbejdsområdet

Timetæller for ventilation

Stand-by mode

Elektronisk flow display med alarm for ukorrekt flow

Lydniveau så lavt som muligt (under 55 dB med luft flow på 0,4 m/s )

Under stel der kan højde indstilles